

**Załącznik – zestawienie urządzeń zlokalizowanych w budynku nr 36 podlegających demontażowi**

1 Kocioł Z-2000 - wytwórca RENDL, nr. fabryczny 2000/3/1, rok prod. 1990, nr. inw. 1.000948.2.310

1. Kocioł Z-2000 - wytwórca RENDL, nr. fabryczny 2000/3/2, rok prod. 1990 , nr. inw. 4.000210.2.300
2. Pompa CR-4 120W - nr. inw. 1.000949.2.441
3. Pompa 80 JMR-16Y 114W - nr. inw. 1.000959.2..441
4. Licznik oleju 1,2 AAB-15-G - nr. inw. 1.001081.2.313
5. Licznik oleju 1,2 AAB-15-G - nr. inw. 1.001083.2.313
6. Zbiornik wody zasilającej - zbiornik stalowy o pojemności 4000 I, nr. inw. 4.000218.2.604, rok prod. 1986
7. Zbiornik hydroforowy - zbiornik stalowy o pojemności 8001, grubość ścianki 6mm, rok prod. 1986, nr. fabr 4071, nr. inw. 4.000219.2.604
8. Zbiornik hydroforowy - zbiornik stalowy o pojemności 8001, grubość ścianki 6mm, rok prod. 1986, nr. fabr 4068,nr. inw. 4.000220.2.604
9. Zbiornik retencyjny - zbiornik stalowy o pojemności 4000 I ,nr. inw. 4.000221.2.604, rok prod. 1986
10. Rozprężacz kondensatu - zbiornik stalowy pionowy o pojemności 6801, grubość ścianki 5 mm, waga 365 kg, nr. inw. 4.000225.2.604
11. Wymiennik PRPA-7 - zbiornik stalowy o pojemności 96 I, grubość ścianki 8,8 mm, rok prod.1992, nr. fabr. 6529, nr. inw. 4.000226.2.460
12. Wymiennik PRPA-9 - zbiornik stalowy o pojemności 134 I, grubość ścianki 8,8 mm, rok prod.1992, nr. fabr. 6532,nr. inw. 4.000227.2.460
13. Wymiennik PRPA-9 -zbiornik stalowy o pojemności 134 I, grubość ścianki 8,8 mm, rok prod.1992, nr. fabr. 6533,nr. inw. 4.0002Z8.2.460

15 Zbiornik dobowy - zbiornik stalowy na olej napędowy grzewczy o pojemności 10000 I, nr.inw. 4.000237.2.604